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Семинар Института Электронной Инженерии и Нанотехнологий 

«Quo Vadis?  Этика научного поиска - искусственные нейрональные сети».
Слайд 1: Уважаемые коллеги, сегодня мы проводим первый семинар из серии «Quo Vadis? - куда идете?  Этика научного поиска» который посвящен системам искусственного интеллекта на базе нейрональной сети – т.е. вычислительным системам с не-фон-Неймановской архитектурой.

Слайд 2: В настоящее время эволюционный путь развития полупроводниковой электроники достиг предела – увеличение количества процессоров  в классическом компьютере – машине Тюринга, приводит лишь к  чудовищному росту энергопотребления и гигантским размерам компьютеров – на слайде показан  лишь один из многочисленных серверов компании Facebook на севере Швеции, за полярным кругом – для экономии затрат на охлаждение. 
Сервер занимает пол-гектара площади и потребляет  120 Мегаватт электроэнергии –  а это 9 процентов энергии целой страны Швеции!  
 
Слайд 3: Что же дальше? 
А дальше – необходим переход на  новые принципы  построения компьютера - не-фон Неймановской архитектуры, - нейрональную сеть, 

Слайд 4 и на другую элементную базу.              
Искусственная нейрональная сеть, или мозгоподобный компьютер с не-фон Неймановской архитектурой, 
Слайд 5:  по скорости переключений  его элементов – сверхпроводящих нейронов (их у нас в проекте разрабатывают и исследуют Владимир Боян, Владимир Федоров и Роман Морарь)
Слайд 6: и сверхпроводящих синапсов ( кинетическая индуктивность – исследует в нашем  проекте Чезарь Малкоч)
Слайд 7: скорость их переключений превосходит быстродействие биологической нейрональной сети - мозга. 
Слайд 8: Ряд ведущих компаний уже выпускает такие машины – так, фирма IBM, в 2014 году выпустила нейроморфический процессор «IBM TrueNorth», который содержит более 5 млрд транзисторов
Слайд 9: и имитирует работу 1 миллиона модельных «нейронов» и до 250 миллионов связей между ними («синапсов»). 
[bookmark: _GoBack]Слайд 10: Для целого ряда задач такие компьютеры станут исключительно полезным инструментом – например, в авиадиспетчерских пунктах управления полетами. Известны трагические ошибки авиадиспетчеров - авиакатастрофы, произошедшие из-за усталости, перегрузки диспетчера. 
Такой усталости не знает искусственная нейрональная сеть, она может безошибочно  управлять  авиапотоками сутки и месяцы  безостановочно. 
 Слайд 11: Но возможны и другие, гораздо менее гуманные  применения подобных систем искусственного интеллекта – например, в генной инженерии для создания боевых вирусов, а также  в милитаризации космоса. Что же может воспрепятствовать патологическим применениям результатов науки?  Этический самоконтроль ученого. Действительно, ведь если при формировании личности в мозгу не заложены этические нормы, то может вырасти доктор Менгеле – бездушный врач-садист,  резавший по живому  узников концлагерей ради «научных экспериментов» - для определения болевого порога у мужчин и женщин.     
Слайд 12: Искусственная нейрональная сеть  - это самообучающаяся система, нацеленная на самостоятельное решение сложных задач, но ее создатели – «родители» такой машины, должны закладывать в ее архитектуру некие базовые, этические принципы. 
Слайд 13: Эти принципы сформулировал еще 70 лет назад американский фантаст-философ Айзек Азимов  - так называемые три этических закона роботехники: 
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону.
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам. 
- эти правила становятся все боле актуальными по мере развития способностей нейрональных сетей и систем искусственного интеллекта.
 На сегодняшнем семинаре мы ознакомимся с основными принципами построения и функционирования первой искусственной нейрональной сети - персептрона. 
Доклад на тему   « Однослойный персептрон » представит  Лупу Мария. 
Пожалуйста, Мария – Вам слово.
***
Президент молдавского физического общества (SFM), 
академик Академии Наук Молдовы                                         Сидоренко Анатолий

Кишинев, 19 апреля 2021г.
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